表3.3 FDR编码压缩率(%)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电路名 | 直接编码 | 直接翻转 | 本方法 |
| s5378 | 47.98 | 78.06 | 79.69 |
| s9234 | 43.61 | 74.01 | 78.06 |
| s13207 | 81.31 | 91.93 | 92.29 |
| s15850 | 66.21 | 86.04 | 86.27 |
| s38417 | 43.21 | 78.71 | 80.31 |
| 平均 | 56.46 | 81.75 | 83.32 |

表4.4 EFDR编码压缩率(%)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电路名 | 直接编码 | 直接翻转 | 本方法 |
| s5378 | 53.67 | 76.16 | 77.68 |
| s9234 | 48.66 | 71.28 | 75.85 |
| s13207 | 82.49 | 91.53 | 91.60 |
| s15850 | 68.66 | 84.24 | 84.99 |
| s38417 | 62.02 | 78.24 | 79.13 |
| 平均 | 63.0 | 80.29 | 81.85 |

表4.5 ALT-FDR编码压缩率(%)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电路名 | 直接编码 | 直接翻转 | 本方法 |
| s5378 | 49.95 | 72.17 | 76.26 |
| s9234 | 45.14 | 67.61 | 73.50 |
| s13207 | 80.12 | 88.93 | 91.87 |
| s15850 | 65.64 | 81.64 | 83.85 |
| s38417 | 60.52 | 75.32 | 76.93 |
| 平均 | 60.27 | 77.13 | 80.48 |